UEC-IoT SED and KWS Sounds and Speech List

Environment Sounds

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 聲音 | 標籤 | 數量資料 | 說明 |
| 倒水聲 | 17 | 已有:50  需要:80  尚缺:30 |  |
| 馬桶沖水聲 | 18 | 已有:40  需要:80  尚缺:40 |  |
| 咳嗽聲 | 24 | 已有:40  需要:80  尚缺:40 |  |
| 燒水壺笛聲 | 51 | 已有:11  需要:80  尚缺:69 |  |
| 火災警報聲 | 52 | 已有:13  需要:80  尚缺:67 |  |
| 水燒開泡泡聲 | 53 | 已有:11  需要:80  尚缺:69 |  |
| Line鈴聲 | 54 | 已有:0  需要:80  尚缺:80 |  |
| 蓮蓬頭水聲 | 55 | 已有:0  需要:80  尚缺:80 |  |
| 打噴嚏聲 | 56 | 已有:0  需要:80  尚缺:80 |  |
| 其它(非目標音) | 99 | 已有:40  需要:80  尚缺:40 |  |

編碼規則：<音檔名>-標籤.wav

音檔規則：Mono, sampling-rate:16000，音長至少5秒；錄音時請在安靜的環境。

Speech:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 聲音 | 標籤 | 數量資料 | 說明 |
| 求救 |  | 已有:0  需要:120  尚缺:120 | 包含：國語、台語、客語、英文四種 |
| 是 |  | 已有:0  需要:120  尚缺:120 | 包含：國語、台語、客語、英文四種 |
| 不是 |  | 已有:0  需要:120  尚缺:120 | 包含：國語、台語、客語、英文四種 |
| 其它(非目標) |  | 已有:0  需要:120  尚缺:120 | 包含：國語、台語、客語、英文四種 |

編碼規則：<音檔名>-標籤.wav

音檔規則：Mono, sampling-rate:16000，音長至少2秒；錄音時請在安靜的環境。